Castelvetro 2015-Lunghezze
M12	2030+15 (lunghezza ideale 2490m)
W12	2030+15 (lunghezza ideale 2490m)
M16	2510+45 (lunghezza ideale 3240m)
W16	2370+45 (lunghezza ideale 3070m)
M20	2700+50 (lunghezza ideale 3640m)
W20	2620+55 (lunghezza ideale 3520m)
MA	3080+50 (lunghezza ideale 3950m)
WA	2880+40 (lunghezza ideale 3700m)
M35	2880+40 (lunghezza ideale 3700m)
W35	2650+55 (lunghezza ideale 3540m)
M45	2650+55 (lunghezza ideale 3540m)
W45	2450+40 (lunghezza ideale 3000m)
M55	2450+40 (lunghezza ideale 3000m)
W55	2100+35 (lunghezza ideale 2760m)
M65	2100+35 (lunghezza ideale 2760m)
W65	2100+35 (lunghezza ideale 2760m)
MB	2650+55 (lunghezza ideale 3540m)
WB	2450+40 (lunghezza ideale 3000m)
ESO	2030+15 (lunghezza ideale 2490m)